H1 chamber current

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

I_e * I_p ΜmA^2Ν

CJC2 ΜμAΝ

20.12.2004

10.1.2005

24.1.2005 limit

DP 24/01/2005 11.21.39