Luminosity averaged Polarisation per Fill

L_{int} Μpb^{-1}Ν

ΛPΓ

Standard Mirror

L_{int}/Δt Μnb^{-1}/hΝ

ΛPΓ

ΛL_{spec}Γ

ΛPΓ

Length of Fill ΜhΝ

ΛPΓ

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

0 0.25 0.5 0.75 1 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

0 25 50 75 100

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

0 5 10 15

Luminosity averaged Polarisation per Fill ΜCJC_{1,2} HV onΝ

L_{int} Μpb^{-1}Ν

ΛPΓ

Standard Mirror

L_{int}/Δt Μnb^{-1}/hΝ

ΛPΓ

ΛL_{spec}Γ

ΛPΓ

Length of Fill ΜhΝ

ΛPΓ

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

0 0.25 0.5 0.75 1 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

0 25 50 75 100

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

0 5 10 15