H1 HV efficiency for long lumi fills

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 HV on for CJC1, CJC2, and CIP

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

days from 1.1.2005 fill-wise lumi-weighted HV efficiency

NEGs NEGs NEGs NEGs NEGs

120 150 bunches 120 150

226 long fills

DP 15/08/2005 17.24.41