0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 10 20 30 40 50 Ie , Ip (mA) sl1current(muA) positrons only, 100% lumi 2000, 100% (Ip=99.3mA) lumi 2002, 100% (Ip=9.0mA) lumi 2002, 90% (Ip=9.7mA) protons only, 90% (Ip=9.7mA) protons only, 100% (Ip=8.7,20.5mA) No beam, 100%