Chamber current vs beam current

I_{CJC} = I_0 + α_{SR} I_e + α_e I^2_e + I_p (p_0 + α_p I_e)

Aug Sep Nov Dec α_{SR} 1.5 1.2 1.2 μA/mA α_e 0.017 0.014 0.052 μA/mA^2 p_0 0.72 0.54 0.23 μA/mA α_p 0.11 0.070 0.022 μA/mA^2

D. Pitzl 10.12.2002