Transverse Polarimeter

0 20 40 60

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 x 10^2

1 10 10^2

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 x 10^2

25 50 75 100

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 x 10^2

0.99 1 1.01

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 x 10^2

0 1 2 3 4 5 6 7

2006_03.01-03.08

-10 0 10 20

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 x 10^2

0.4 0.6

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 x 10^2

-0.1 0 0.1

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 x 10^2

-1 0 1

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

x 10^2

-2 0 2

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 x 10^2

0 1 2 3 4 5 6 7 -20 0 20

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

x 10^2

Linear Light 2006_03.01-03.08

0 10 20 30

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 x 10^2

-50 0 50

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 x 10^2

1400

1600

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 x 10^2

0 1 2 3 4 5 6 7

HERA (min)

TPOL Down Efficiency

Tuning 432. 121. 72.1%

Lumi Run (15.2%) 1382. 83. 94.0%

HV Off 57. 51. 10.1%

LPOL/TPOL average 5 min 2006_03.01-03.08

0.8 1 1.2

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 x 10^2

0 1 2 3 4 5 6 7

0 2 4 6

-50 0 50 T_lpol - T_tpol (sec)

N

0 2 4 6

0.8 1 1.2 Lpol/Tpol

N

0 2 4 6 8

-5 0 5 Pull

N

10 15 20 25 30 35

10 20 30 40 TPOL

LPOL

0.8 0.9 1 1.1 1.2

-1 -0.5 X_wr133

LPOL/TPOL

0.8 0.9 1 1.1 1.2

-0.9 -0.8 -0.7 -0.6 Y_wr133

LPOL/TPOL

TPOL Focus 2006_03.01-03.08

0.85 1 1.15

0.45 0.5 0.55 0.6

HERA Current 2006_03.01-03.08

0.85 1 1.15

10 20 30 40 50