-600

-400

-200

0

200

400

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 z (mm) r (mm)

SFT MFT storage cell

Turbo : 360 l/s Cryo Pump : 2000 l/s Ti-Pump (TGA): 1000 l/s Ti-Pump (BRP): 2000 l/s Ion-Getter: 60 l/s chopper

Valve

TGA Ch. 4 10^{-9} mbar

Ti-ball

Cryo I

Turbo

Sext. Ch. 2 10^{-9}mbar

Cryo II Turbo

QMS + Channeltron

Ion getter

Ti-ball

Det. Ch. 2.5 10^{-10} mbar